[별지 제1호서식] (1쪽 앞)
위험물	제조소 저장소 취급소	설치허가신청서	처리기간
5 일
설치자	①성 명		②주민등록번호
③주 소		④전화
⑤설치장소
설치장소의 지역별	⑥방화지구 여부		⑦용도지역등
⑧제조소등의 구분		⑨저장소 또는 취급소의 구분
⑩위험물의 유별․품명(지정수량) 및 최대수량		⑪지정수량의 배수	배
⑫위치․구조 및 설비의 기준에 관한 구분
⑬위치․구조 및 설비의 개요
⑭위험물의 저장․취급방법의 개요
⑮착공예정 연월일	년 월 일	⑯완공예정 연월일	년 월 일
기타 필요한 사항
위험물안전관리법 제6조제1항의 규정에 의하여 제조소등의 설치허가를 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 주 소 (전화 ) 성 명 서명(또는 인)
첨부서류 : 2쪽에 기재된 서류
※ 접 수 란	※ 경 과 란	※ 수 수 료 란
접수연월일 접수번호	허가연월일 허가번호	위험물안전관리법시행규칙 별표 25 제2호가목에 의한 금액
210mm×297mm (일반용지(재활용품) 60g/m2)

비고  1. 이 설치허가신청서는 이송취급소 외의 제조소등의 설치허가신청에 사용합니다.

2. 법인의 경우 성명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함), 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기입합니다.

3. 용도지역등란에는 국토의계획및이용에관한법률상 용도지역, 용도지구 및 용도구역을 기재합니다.

4. 품명(지정수량)의 기재에 있어서 당해 위험물의 지정수량이 품명의 기재만으로는 명확하지 아니한 때에 (  )안에 해당하는 지정수량을 기재합니다.

5. 위치․구조 및 설비의 기준에 관한 구분란에는 적용되는 위험물안전관리법시행규칙의 별표 해당 규정을 기입합니다.

6. “※”표시란은 기입하지 아니합니다.

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신 청 인					처 리 기 관
					소방서장(위험물담당부서)
	신 청					→	접 수
							│ ↓
							심 사 (필요시 현장조사)
							│ ↓
	허가거부 통보 또는 보완요구		←		(부적합시)		기 안․결 재
							│ ↓
	허 가 통 보		←				대 장 정 리

(2쪽)

〈첨부서류〉

1. 다음 각목의 사항을 기재한 제조소등의 위치․구조 및 설비에 관한 도면

가. 당해 제조소등을 포함하는 사업소 안의 주요 건축물과 공작물의 배치

나. 당해 제조소등이 설치된 건축물 안에 제조소등의 용도로 사용되지 아니하는 부분이 있는 경우 그 부분의 배치 및 구조

다. 당해 제조소등을 구성하는 건축물, 공작물 및 기계․기구 그 밖의 설비의 배치(제조소 또는 일반취급소의 경우에는 공정의 개요를 포함합니다)

라. 당해 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물, 공작물 및 기계․기구 그 밖의 설비의 구조(주유취급소의 경우에는 별표 13 Ⅴ제1호 각목의 규정에 의한 건축물 및 공작물의 구조를 포함합니다)

마. 당해 제조소등에 설치하는 전기설비, 피뢰설비, 소화설비, 경보설비 및 피난설비의 개요

바. 압력안전장치․누설검지장치․긴급차단밸브 등 긴급대책에 관계된 설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 개요

2. 당해 제조소등에 관계된 별지 제3호서식 내지 별지 제14호서식의 구조설비명세표

3. 소화설비(소화기구를 제외합니다)를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 설계도서

4. 화재탐지설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 설계도서

5. 50만리터 이상의 옥외탱크저장소의 경우에는 당해 옥외탱크저장소의 탱크의 기초․지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표, 지질조사자료 등 기초․지반에 관하여 필요한 자료와 용접부에 관한 설명서 등 탱크에 관한 자료

6. 암반탱크저장소의 경우에는 당해 암반탱크의 탱크본체․갱도(坑道) 및 배관 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질․수리(水理)조사서

7. 옥외탱크저장소의 옥외저장탱크가 지중탱크(저부가 지반면 아래에 있고 상부가 지반면 이상에 있으며 탱크내 위험물의 최고액면이 지반면 아래에 있는 원통종형식의 위험물탱크를 말합니다)인 경우에는 당해 지중탱크의 지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질조사자료 등 지반에 관한 자료

8. 옥외탱크저장소의 옥외저장탱크가 해상탱크[해상의 동일장소에 정치(定置)되어, 육상에 설치된 설비와 배관 등에 의하여 접속된 위험물탱크를 말합니다]인 경우에는 당해 해상탱크의 탱크본체․정치설비(해상탱크를 동일장소에 정치하기 위한 설비를 말합니다) 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서 및 공사공정표

9. 소방기본법 제45조의 규정에 의한 한국소방검정공사가 발급한 기술검토서(영 제6조제3항의 규정에 의하여 공사의 기술검토를 미리 받은 경우에 한합니다)